重庆高新区生态环境局审查建设项目环评信息公告表

（2026年第24号）
重庆高新区生态环境局已审查以下建设项目环评文件，现公告有关环评信息，接受社会监督。公示期为2026年8月10日至2026年8月14日（5个工作日）。环评文件查询方式http://gxq.cq.gov.cn/。反馈意见受理方式如下：

电子邮箱：gxqsthj@163.com，           传真：68601388。

通讯地址：重庆高新区高新大道6号，    邮编：400039。

申请人和利害关系人可自公示之日起5个工作日内以书面形式向我局提出听证申请。

	序号
	项目名称
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	项目概况
	主要环境影响和环境保护对策与措施
	相关部门意见
	建设单位开展的公众参与情况

	1
	乐普健糖重组肉毒毒素生产基地项目
	乐普健糖药业（重庆）有限公司
	重庆高新区石板镇
	重庆后科环保有限责任公司
	项目拟租赁重庆高新区石板大健康产业园（一期）B-6地块1号楼，建筑面积10573.95m2，购置发酵罐、离心机、层析系统、灌装机、冻干机、生物安全柜、灭菌柜等关键设备，新建重组A型肉毒毒素原液生产线1条，重组A型肉毒毒素制剂生产线1条。项目建成后年产重组A型肉毒毒素原液1800g（折纯600mg），重组A型肉毒毒素制剂1200万瓶的生产能力。

项目总投资约10000万元，其中环保投资约300万元，占总投资3.0%。
	项目运营期环境影响包括大气、地表水和地下水、土壤、噪声、固废、环境风险等。

大气环境：原材料称重、搅拌、培养过程中产生的废气屋顶排放；发酵废气经“高效过滤器（设备自带）+管道加热灭活+碱液水封”处理排放；生物安全柜废气、隔离器废气、制剂生产线冻干机真空泵废气经设备自带高效过滤器处理后排放；质检室生物安全柜废气经设备自带高效过滤器处理后与理化分析检测废气一起经“碱洗+干式过滤+活性炭吸附”处理后排放；项目废气处理后排放，对大气环境影响较小。

地表水：项目含活性物质的生产废水经自建的连续灭活系统灭活预处理后与其他生产废水进入石板大健康产业园（一期）B-6地块已建污水处理站处理达标后排入市政污水管网；生活污水进入石板大健康产业园（一期）B-6地块已建生化池处理达标后排入市政污水管网；项目污水最终进入白含污水处理厂处理达标后排放，对水环境影响可接受。

地下水和土壤：项目实施分区防渗、源头控制。制定跟踪监测计划和制度，对地下水和土壤环境影响可接受。

噪声：项目选用低噪声设备，采取基础减振、厂房隔声等措施，厂界噪声可达标排放，对声环境影响可接受。

固体废物：项目固废主要包括生活垃圾、一般工业固废和危险废物，按要求分类、收集、贮存和处置。

环境风险：项目实施分区防渗，生产废水管线可视化敷设，依托石板大健康产业园已建消防池及事故废水收集系统，车间按生物安全防护设计。项目采取措施后，环境风险可以接受。
	重庆高新区改革发展局核发企业投资项目备案证（项目代码：

2510-500356-07-01-393416）
	建设单位按照《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）进行公众参与
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2026年8月10日
