重庆高新区生态环境局拟审批建设项目环评信息公告表
（2026年第25号）
重庆高新区生态环境局拟审批以下建设项目环评文件，现公告有关环评信息，接受社会监督。公示期为2026年8月18日至2026年8月24日（5个工作日）。环评文件查询方式为http://gxq.cq.gov.cn/。反馈意见受理方式如下：
通讯地址：重庆高新区高新大道6号                             邮    编：400039
传    真：68601388                                           电子邮箱：gxqsthj@163.com
申请人和利害关系人可自公示之日起5个工作日内以书面形式向我局提出听证申请。 
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	项目概况
	主要环境影响和环境保护对策与措施
	相关部门意见
	建设单位开展的公众参与情况

	1
	西永综合保税区进口整车展示存储中心及周边配套工程—广达生活区A线道路东延段工程
	重庆西永微电子产业园区开发有限公司
	重庆高新区曾家镇
	重庆浩力环境工程股份有限公司
	拟建道路全长836.606m，城市主干路，设计车速为50km/h，标准路幅宽度38m，双向六车道。道路呈东西走向，西接广达生活区一期A线道路，东至规划新森大道（西永综保区B区纵一路），建设内容包含道路工程、沿线综合管廊、岩土工程、交通工程、照明工程、景观工程等。
项目总投资约36892.73万元，其中环保投资255万元，占总投资的0.69%。
	项目环境影响主要是施工期和运营期对大气、噪声、地表水、固废等影响。
（一）施工期：
（1）生态：严格控制施工范围，裸露地面临时覆盖，设置护坡边坡和截排水沟等。合理调整施工期，涉水工程应选在枯水期，采用围堰工艺。严禁将废渣及施工废弃物排入水体。采取措施后对生态影响较小。
（2）水环境：项目不新建生活营地。施工废水经隔油沉淀池、沉砂池处理后回用，对水环境影响小。
（3）噪声：施工期采取合理安排施工时间、优先采用低噪声设备、设置施工围挡等措施减小施工噪声影响。
（4）大气环境：施工期采取洒水抑尘、设置围挡、车辆进出场地冲洗等措施降低施工扬尘的影响。
（5）固体废物：施工弃方送至指定合法弃渣场处置，建筑垃圾送建筑垃圾填埋场处置，生活垃圾交环卫部门处置。
（二）运营期：
加强道路沿线两侧绿化建设和路面维护，定期洒水降尘，加强交通管理和控制以降低道路噪声和扬尘影响。
	《重庆高新区改革发展局关于西永综合保税区进口整车展示存储中心及周边配套工程项目立项的批复》（渝高新改投〔2022〕21号）
	/

	2
	重庆日发汽车零部件有限公司布料贴合扩建项目
	重庆日发汽车零部件有限公司
	重庆高新区曾家镇
	重庆港力环保股份有限公司
	项目租赁重庆德创实业有限公司3#厂房，购置立式验布打卷机、立式除味机、双火排火焰复合机等设备，建设布料贴合生产线，年产汽车座椅套复合布料200万米。
项目总投资约553万元，其中环保投资30万元，占总投资的5.42%。
	项目运营期环境影响主要是大气、噪声、地表水、固废、地下水和土壤等影响。
（1） 大气环境：项目火焰贴合废气采用1套“换热+布袋除尘+两级活性炭吸附”装置处理后达标排放，除味废气采用1套“两级活性炭吸附”装置处理后达标排放，天然气燃烧废气达标排放，对大气环境影响较小。
（2） 水环境：地面清洁废水、循环冷却水排水、生活污水一并排入租赁厂房已建生化池处理，经园区污水管网排入土主污水处理厂进一步处理，对地表水影响较小。
（3） 声环境：项目优先选用低噪声设备，通过基础减振、厂房隔声等措施达到噪声控制的目的，对环境影响较小。
（4） 地下水和土壤：全厂严格执行分区防渗，防止物料跑冒滴漏造成的地下水和土壤环境污染问题。采取措施后对地下水和土壤环境的影响较小。
（5） 固体废物：项目运营期产生一般工业固废、危险废物、生活垃圾，各类固废分类收集、贮存后分类按相关规定处置。
	重庆高新区改革发展局颁发《重庆市企业投资项目备案证》（项目代码：2602-500356-07-01-664445）
	

	3
	紫硕汽车零部件年产6万套汽车座椅及159.96KWp分布式光伏发电项目（一期工程）
	重庆紫硕汽车零部件有限公司
	重庆高新区含谷镇高腾大道1000号重庆清研理工科技园2幢1-6号楼
	昀启（重庆）环境监测有限责任公司
	项目位于清研理工科技园一期2幢附1号标准厂房1层、2层和3层，建筑面积4675平方米，设置一条环线发泡线，配套激光切管机、焊接机器人、缝纫机以及检测设备，建成后年产6万套汽车座椅。
项目总投资1700万元，其中环保投资20万元，占总投资1.18%。

	项目环境影响主要包括大气环境、水环境、声环境和固废等。
（1）大气环境：项目焊接烟尘、切割粉尘经滤筒除尘器处理达标后排放；喷脱模剂废气、浇注废气和脱模废气经“过滤棉+二级活性炭吸附”处理达标后排放；破孔废气车间内无组织排放；项目废气处理达标排放，对大气环境影响可接受。
（2）水环境：项目生活污水依托标准厂房生化池处理，达标后排至含谷工业污水处理厂进一步处理，对水环境影响可接受。
（3）声环境：项目优先采用低噪声设备，通过合理布局、建筑隔声、基础减震等措施达到噪声控制的目的，对环境影响较小。
（4）地下水和土壤：全厂严格执行分区防渗，防止物料跑冒滴漏造成的地下水和土壤环境污染问题。采取措施后对地下水和土壤环境的影响较小。
（5）固体废物：项目固废主要包括生活垃圾、一般工业固废和危险废物，按要求分类、收集、贮存和处置。
	重庆市企业投资项目备案证（项目代码：2508-500356 -07-01-594593）
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