2026年二季度重庆高新区废水国家重点监控企业自动监控数据公示

	白含污水处理厂三期排口废水月均值历史数据表

	污染物排放标准：氨氮 1.5 mg/L，总磷 0.30 mg/L，化学需氧量 30 mg/L，总氮 15 mg/L

	监测时间
	废水排放量(m3)
	化学需氧量
	氨氮
	总磷
	总氮

	
	
	浓度(mg/L)
	排放量(t)
	浓度(mg/L)
	排放量(t)
	浓度(mg/L)
	排放量(t)
	浓度(mg/L)
	排放量(t)

	2026年4月
	1234573 
	8.3 
	9.31
	0.020 
	0.022
	0.108 
	0.120
	8.27 
	9.27

	2026年5月
	1597475 
	7.7 
	11.1
	0.039 
	0.063
	0.100 
	0.148
	8.02 
	11.2

	2026年6月
	1741754 
	6.1 
	9.54
	0.052 
	0.085
	0.103 
	0.158
	7.58 
	11.7

	白市驿板鸭（污水处理站）废水污染源月均值历史数据表

	污染物排放标准：化学需氧量 500 mg/L

	监测时间
	废水排放量(m3)
	化学需氧量
	
	
	
	
	

	
	
	浓度(mg/L)
	排放量(t)
	
	
	
	
	
	

	2026年4月
	14046 
	103 
	1388.6
	
	
	
	
	
	

	2026年5月
	16584 
	93.5
	1487.9954
	
	
	
	
	
	

	2026年6月
	19070 
	88.1
	1603.1628
	
	
	
	
	
	

	方正高密（废水排放口）废水污染源月均值历史数据表

	污染物排放标准：氨氮 45 mg/L，化学需氧量 500 mg/L

	监测时间
	废水排放量(m3)
	化学需氧量
	氨氮
	
	
	
	

	
	
	浓度(mg/L)
	排放量(t)
	浓度(mg/L)
	排放量(t)
	
	
	
	

	2026年4月
	92127 
	63.0 
	5.60
	11.9 
	1.07
	
	
	
	

	2026年5月
	98676 
	78.0 
	7.39
	11.7 
	1.10
	
	
	
	

	2026年6月
	112588 
	48.4 
	5.17
	7.51 
	0.81
	
	
	
	

	海力士（废水排放口）废水污染源月均值历史数据表

	污染物排放标准：氨氮 45 mg/L，化学需氧量 500 mg/L

	监测时间
	废水排放量(m3)
	化学需氧量
	氨氮
	
	
	
	

	
	
	浓度(mg/L)
	排放量(t)
	浓度(mg/L)
	排放量(t)
	
	
	
	

	2026年4月
	71431 
	25.8 
	1.77
	17.3 
	1.21
	
	
	
	

	2026年5月
	76692 
	21.7 
	1.67
	19.6 
	1.45
	
	
	
	

	2026年6月
	77978 
	27.8 
	2.17
	21.4 
	1.58
	
	
	
	

	含谷工业污水处理厂（污水排放口）污水处理厂月均值历史数据表

	污染物排放标准：氨氮 5 mg/L，总磷 0.50 mg/L，化学需氧量 50 mg/L，总氮 15 mg/L

	监测时间
	废水排放量(m3)
	氨氮
	化学需氧量
	总磷
	总氮

	
	
	浓度(mg/L)
	排放量(t)
	浓度(mg/L)
	排放量(t)
	浓度(mg/L)
	排放量(t)
	浓度(mg/L)
	排放量(t)

	2026年4月
	12148 
	0.043 
	5.15*10-4
	9.0 
	0.105
	0.040 
	4.86*10-4
	3.88 
	0.048

	2026年5月
	19970 
	0.255 
	3.82*10-3
	10.8 
	0.185
	0.077 
	1.38*10-3
	3.79 
	0.066

	2026年6月
	21269 
	0.106 
	2.71*10-3
	6.9 
	0.147
	0.064 
	1.23*10-3
	3.25 
	0.060

	

	华润微电子（废水排放口）废水污染源月均值历史数据表

	污染物排放标准：氨氮 45 mg/L，化学需氧量 500 mg/L

	监测时间
	废水排放量(m3)
	氨氮
	化学需氧量
	
	
	
	

	
	
	浓度(mg/L)
	排放量(t)
	浓度(mg/L)
	排放量(t)
	
	
	
	

	2026年4月
	117330 
	5.26 
	0.611
	19.7 
	2.35
	
	
	
	

	2026年5月
	127914 
	6.21 
	0.780
	18.9 
	2.40
	
	
	
	

	2026年6月
	124496 
	6.46 
	0.796
	20.3 
	2.52
	
	
	
	

	

	九龙园区污水处理工程（总排口）污水处理厂月均值历史数据表

	污染物排放标准：氨氮 5 mg/L，总磷 0.50 mg/L，化学需氧量 50 mg/L，总氮 15 mg/L

	监测时间
	废水排放量(m3)
	化学需氧量
	氨氮
	总磷
	总氮

	
	
	浓度(mg/L)
	排放量(t)
	浓度(mg/L)
	排放量(t)
	浓度(mg/L)
	排放量(t)
	浓度(mg/L)
	排放量(t)

	2026年4月
	258468 
	16.7 
	4.26
	0.495 
	0.125
	0.131 
	0.035
	7.62 
	1.94

	2026年5月
	291234 
	15.0 
	4.32
	0.252 
	0.075
	0.138 
	0.041
	7.86 
	2.22

	2026年6月
	335944 
	12.6 
	4.13
	0.118 
	0.039
	0.204 
	0.069
	7.65 
	2.48

	隆鑫通用废水总排口废水污染源月均值历史数据表

	污染物排放标准：氨氮 45 mg/L，化学需氧量 500 mg/L，磷酸盐8mg/L

	监测时间
	废水排放量(m3)
	化学需氧量
	氨氮
	磷酸盐
	
	

	
	
	浓度(mg/L)
	排放量(t)
	浓度(mg/L)
	排放量(t)
	浓度(mg/L)
	排放量(t)
	
	

	2026年4月
	54787 
	85.4 
	4.85
	5.01 
	0.257
	0.85 
	0.045
	
	

	2026年5月
	54552 
	86.7 
	4.79
	3.99 
	0.189
	0.99 
	0.055
	
	

	2026年6月
	56157 
	82.6 
	4.80
	5.03 
	0.282
	1.38 
	0.083
	
	

	长安跨越商用车综合废水排放口废水污染源月均值历史数据表

	污染物排放标准：化学需氧量 500 mg/L

	监测时间
	废水排放量(m3)
	化学需氧量
	
	
	
	

	
	
	浓度(mg/L)
	排放量(t)
	
	
	
	
	
	

	2026年4月
	11463 
	102.9 
	1.11
	
	
	
	
	
	

	2026年5月
	12662 
	102.5 
	1.24
	
	
	
	
	
	

	2026年6月
	14129 
	109.9 
	1.52
	
	
	
	
	
	

	润西微电子（重庆）有限公司生产废水排放口废水污染源月均值历史数据表

	污染物排放标准：氨氮 45 mg/L，化学需氧量 500 mg/L

	监测时间
	废水排放量(m3)
	化学需氧量
	氨氮
	
	
	
	

	
	
	浓度(mg/L)
	排放量(t)
	浓度(mg/L)
	排放量(t)
	
	
	
	

	2026年4月
	117732 
	14.4 
	1.68
	5.90 
	0.675
	
	
	
	

	2026年5月
	117308 
	14.1 
	1.66
	6.28 
	0.721
	
	
	
	

	2026年6月
	115736 
	16.0 
	1.85
	7.16 
	0.810
	
	
	
	

	植恩生物金凤分公司综合废水处理站总排放口废水污染源月均值历史数据表

	污染物排放标准：总氮70mg/L，化学需氧量500mg/L，总磷8mg/L，氨氮45mg/L

	监测时间
	废水排放量(m3)
	化学需氧量
	总磷
	总氮
	氨氮

	
	
	浓度(mg/L)
	排放量(t)
	浓度(mg/L)
	排放量(t)
	浓度(mg/L)
	排放量(t)
	浓度(mg/L)
	排放量(t)

	2026年4月
	817 
	64.2 
	0.066
	0.874 
	8.22*10-4
	28.33 
	0.0273
	20.98 
	0.018

	2026年5月
	1044 
	23.9 
	0.022
	0.264 
	2.31*10-4
	9.92 
	0.0102
	1.84 
	1.72*10-3

	2026年6月
	1604 
	30.6 
	0.053
	0.171 
	2.79*10-4
	9.99 
	0.0158
	2.00 
	2.97*10-3

	重庆市排水有限公司（金凤污水处理厂）总排口废水月均值历史数据表

	污染物排放标准：氨氮 1.5 mg/L，总磷 0.30 mg/L，化学需氧量 30 mg/L，总氮 15 mg/L

	监测时间
	废水排放量(m3)
	化学需氧量
	总氮
	总磷
	氨氮

	
	
	浓度(mg/L)
	排放量(t)
	浓度(mg/L)
	排放量(t)
	浓度(mg/L)
	排放量(t)
	浓度(mg/L)
	排放量(t)

	2026年4月
	268451 
	6.6 
	1.61
	5.63 
	1.37
	0.069 
	0.017
	0.007 
	1.76*10-3

	2026年5月
	304186 
	7.3 
	2.00
	5.62 
	1.47
	0.068 
	0.019
	0.006 
	1.59*10-3

	2026年6月
	310052 
	9.7 
	2.61
	6.49 
	1.66
	0.087 
	0.023
	0.031 
	8.33*10-3


备注：仪器核查、校准及故障期间污染物浓度未纳入排放量计算

